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项目需求
[bookmark: _Toc23235647]一、项目概况
项目名称：信息学院D北201实验室设备采购项目
项目预算：44万元
项目地址：南京市栖霞区仙林大道100号
2、 采购设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	台式电脑（显示器为55台）
	56
	台

	2
	智能一体机
	1
	台

	3
	交换机（24口）
	1
	台

	4
	交换机（48口）
	1
	台

	5
	机柜
	2
	台



三、技术参数指标要求
	序号
	设备名称
	技术规格

	1
	台式电脑
	电脑主机56台，显示器55台
1、CPU：英特尔14代I5-14500处理器
2、硬盘：512G M.2 SSD
3、芯片组：英特尔B760芯片组及以上
4、内存：16G DDR5内存
5、显卡：集成显卡
6、声卡：集成声卡
7、网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口
8、键盘、鼠标：与主机同品牌，USB接口
9、接口：≥8个USB接口(前置4个USB3.2)、VGA+HDMI或者HDMI+DP
10、电源：≥300W
11、显示器：与主机同品牌，21.5寸，分辨率不低于1920*1080
12、机箱尺寸：宽度不高于18.2cm,高度不高过38cm
13、机房管理软件：
（1）支持win7、win10、win11操作系统
（2）可以对指定的盘符进行还原，还提供还原排程的功能，可以针对不同的教学场景按日、按周、按月还原，也可以设置不同的教学场景单独还原
（3）可以设定系统盘镜像和数据盘镜像，可以离线传输系统镜像和数据盘镜像
（4）可以设置用户启动菜单，可以根据用户需要同时下发多个操作系统或者多个教学环境或者同一个教学环境下的不同快照节点给客户端，并且在客户端启动时让用户自行选择，满足多样化的教学需求
（5）支持统一重启学生机，并且指定学生机进入所需要的教学环境，完成统一切换
（6）提供是否还原的统一选项，只需要选择需要启动保护的终端进行一键勾选即可
（7）从服务器向终端同传部署系统时，采用增量部署的方式，每次只传输增量的部分，同时具备断点续传的功能，即使在同传过程中终端关机，下次终端开机会继续传输完成
（8）终端开机后，无需输入任何账号，全部自动登录到桌面
（9）系统具备远程开关机功能，可以远程控制终端的开机、关机和重启，也可以设定计划来控制终端的开关机及重启
推荐品牌：联想 惠普 戴尔

	2
	智能一体机
	1、屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。
2、侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
3、整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
4、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
5、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
6、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
7、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
8、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
9、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
10、OPS要求：cpu要求不低于12代i5处理器，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
11、安装上墙

	3
	交换机（24口）
	24个10/100/1000BASE-T 以太网端口,4个2.5G SFP,内置交流供电,无风扇。千兆可管理交换机,包转发率110Mpps,交换容量396Gbps，24 个千兆电口,4 个2.5G 光口,VLAN:4K,MAC:16K,19 英寸1U 标准机架,金属外壳，挂耳默认自带

	4
	交换机（48口）
	48个10/100/1000BASE-T 以太网端口,4个千兆SFP,内置交流供电。千兆web管理交换机,包转发率222Mpps/333Mpps.交换容量758Gbps,VLAN:4K,MAC:16K,19 英寸1U 标准机架,金属外壳挂耳默认自带

	5
	机柜
	尺寸：宽600mm，深800mm，高1610mm，前后网孔门



四、商务要求
1、交货期：在2026年9月30日前，设备安装调试到位。
2、货物要求：所供设备必须为原装商用机，不得拆改配。
3、质保要求: 原厂免费质保期5年（拟定供应商须在中标后向采购人提供生产厂商的原厂质保函才能成为中标供应商）
4、售后要求：
（1）维护保养：中标供应商需对本项目实行售后跟踪服务，质保期内出现质量问题，应免费上门服务，不再收取材料费等一切费用（所有设备质保时间为自验收合格之日起计）；
（2）故障维修：质保期内，投标人在接到甲方的故障报修通知后，须40分钟内做出响应，赶至现场支援时间不超过2小时，24小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保甲方系统及设备正常运行，未按上述要求而产生的损失由供应商负责赔偿（需提供承诺书并加盖公章）。
5、付款要求：按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕，学校支付合同总价款的95%，余款5%于一年后无息支付。
2

