附件1
项目需求
[bookmark: _Toc3005]一、采购清单
	序号
	项目
	数量

	1
	GPU 算力服务器
	2台

	2
	综合管理存储服务器
	1台

	3
	万兆交换机
	1台

	4
	千兆交换机
	1台

	5
	智能算力调度管理软件
	1套


二、技术参数（标准）
	项目
	详细硬件配置

	GPU 算力服务器
	（1）规格：机架式服务器，高度≥4U；
（2）处理器：服务器配置≥2 颗X86处理器，每颗核心数≥64核，主频≥3.1GHz，睿频≥3.75GHz，缓存≥256MB，TDP≥360W；
（3）内存：服务器配置≥16条64GB DDR5 服务器内存；
（4）系统盘：服务器配置≥2块1.92TB SATA SSD硬盘，配置Raid0/1；
（5)缓存盘：服务器配置≥2块1.92TB NVME  SSD硬盘
（★6）算力单元：配置算力单元，数量≥8个，单个可提供≥59TFLOPS FP32性能，单个显存带宽≥864GB/s，单个显存≥48GB GDDR6，单个算力单元TDP≤400W，采用被动散热方式，支持cuda生态（提供参数证明材料）
（7）网络：服务器配置≥2个千兆电口，配置≥4个万兆光口并满配多模模块；
（8）电源：服务器配置≥4个2700W冗余电源；
（9）提供原厂保修5年，包括电话及现场维修。
推荐品牌：超聚变、Amax、思腾合力、浪潮或同档次及以上。

	综合管理存储服务器
	（1）规格：机架式服务器，高度≥2U；
（2）处理器：服务器配置≥2 颗X86处理器，每颗核心数≥32核，主频≥3.25GHz，睿频≥3.75GHz，缓存≥256MB，TDP≥280W；
（3）内存：服务器配置≥8条32GB DDR5 服务器内存；
（4）系统盘：服务器配置≥2块1.92TB SATA SSD硬盘，配置Raid0/1；
（5)缓存盘：服务器配置≥1块1.92TB NVME  SSD硬盘
（6）数据盘：服务器配置≥5块22TB SATA  HDD硬盘，配置Raid5/6
（7）网络：服务器配置≥2个千兆电口，配置≥4个万兆光口并满配多模模块；
（8）电源：服务器配置≥2个2000W冗余电源；
（9）提供原厂保修5年，包括电话及现场维修。
推荐品牌：超聚变、Amax、思腾合力、浪潮或同档次及以上。

	万兆交换机
	（1）配置一台10GE万兆交换机，配置≥24个万兆SFP+端口，交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率360Mpps，配置集群所需模块及线缆。提供原厂保修5年，包括电话及现场维修。
推荐品牌：华为、H3C、锐捷或同档次及以上。

	千兆交换机
	（1）配置一台1GE千兆交换机，配置≥24个千兆以太网端口，配置≥4个万兆SFP+上联端口，交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率171Mpps，配置集群所需模块及线缆。提供原厂保修5年，包括电话及现场维修。
推荐品牌：华为、H3C、锐捷或同档次及以上。

	智能算力调度管理软件
	1) ▲底层架构：集群软件底层采用自主研发的调度系统，没有使用k8s或基于k8s等开源调度系统二次开发的软件，提供官方网站截图证明。
2) 在线开发：支持在线模型开发功能，提供JupyterLab、JupyterNoteBook、VS Code，Terminal等在线编程环境。
3) 资源虚拟化：采用轻量级容器虚拟化技术，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对人工智能领域的特定需求，提供GPU等异构计算资源管理接口，实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理，支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源。
4) 任务重启：支持任务重启功能，任务重启过程中，任务中的所有数据不丢失，容器ID保持不变，提供软件功能截图。
5) ★重置系统/更换镜像：对任务环境或者系统盘进行更换，更换完毕后，缓存盘与数据盘中的数据不丢失，提供软件功能截图。
6) 便携工具箱：支持Web Terminal，Jupyter，CodeServer，Tensorboard，Desktop，网盘存储等功能，提供软件功能截图。
7) ★显存切分：支持对CUDA架构GPU运算卡显存切分，显存切分最小颗粒度1MB，提供软件功能截图。
8) 训练配额：支持对用户使用资源规格数量进行限制。
9) 区域/代理设备管理：支持训练设备区域划分，支持代理设备管理，每个区域通过不同的代理设备进行转发，为用户提供快速稳定的服务。
10) 资源监控：自研底层监控服务，分钟级监控主机、容器资源使用率，支持监控运算卡使用率、显存使用率、温度、功率。
11) ▲运算卡配置：支持对运算卡进行配置，包含独享、切分配置以及故障隔离等操作，提供软件功能截图。
12) ▲“后台式”文件上传：web页面上传大文件优化、提高用户上传大文件时的效率和稳定性，上传过程后台化，上传过程中用户可以操作其他功能，而不会因上传过程中占用太多系统资源而影响使用体验，提供软件功能截图。
13) 存储设备管理：支持添加NFS、GlusterFS、Ceph、Lustre、GPFS、Minio等存储，同时可以配置存储绑定的计算节点设备，提供软件功能截图。
14) ▲镜像上传：支持用户push、pull自定义镜像，推送过程中增加权限校验，用户名与密码与整体平台用户一致，提供软件功能截图。
15)提供原厂保修5年
推荐品牌：超聚变、Amax、思腾合力、浪潮或同档次及以上。


[bookmark: _Toc13713]三、服务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
（一）免费质保期
自项目验收合格之日起，五年。
（二）履约保证金
1.供应商于本合同签订前向采购人交纳合同价的10％作为本合同的履约保证金。
2.自采购人最终书面确认验收合格之日，采购人确认无质量问题且供应商无违约情形后将履约保证金无息退还给供应商。供应商若有违约情形的或产品存在质量问题，采购人有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，供应商应在接到采购人通知后及时补足。 
（三）付款方式
1.合同签订后支付合同总额的30%。
2.设备安装完成，试运行1个月后无其他问题，经采购人组织验收合格后支付合同总额的65%。
3.余款5%于质保期内等额分期无息支付。
（四）项目要求
1.项目实施要求：双方签订合同后20天内完成安装及调试。
2.售后服务要求：
（1）中标供应商在售后服务期内应提供7×24小时运维服务，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务，接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息。通过即时通讯软件/书面/电话等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道。
（2）售后服务期内，中标供应商应对本项目中所提供的软件升级、保修，负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，费用均包含在本次报价中。
（3）中标供应商对本次提供设备提供原厂商质保函和服务；软件及相关配件材料均按相关原厂厂商提供标准的质保条款为准，中标供应商需协助采购人执行。
（4）在售后服务期内，每年提供一次本项目各系统的例行巡检，并出具巡检报告。
（5）服务内容要求
包括但不限于：1）设备日常维护、巡检；2）故障电路及其他损坏设备的修理；3）备件备品的购买；4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；5）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级、大模型专家服务等）。
（6）专家运维服务
1）故障诊断及处理服务：电话远程或至现场进行设备或系统的重大故障定位、分析，并制定解决方案。
2）运维方案制定及审核服务：协助审核基础设施、设备、环境的运维方案，传授成熟的运维技术。
3）系统迁移及替换服务：协助相关系统厂商制定系统迁移、割接方案，并指导协助进行业务系统割接、测试。
4）升级、调整、优化：根据运行情况，制定相应的设备和系统升级、调整或优化方案。
3.技术培训要求：中标供应商派专业技术人员免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使采购人相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），每年度至少提供1次培训服务，每次不少于1小时，具体时间以采购人要求为准。在设备使用集中培训以后，若仍有技术问题，中标供应商在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。
（五）验收标准
1.GPU 服务器验收标准
（1）硬件配置
服务器应为机架式硬件设备，产品配置及清单和合同一致，具备完整机箱、电源、风扇等组件，外观无划痕、变形等损坏，各接口无氧化、松动情况，通电后所有指示灯显示正常。
（2）软件及性能
提供实际运行截图、日志等证明材料，记录模型运行时间、资源占用等性能指标，确保其能达到预期效果。
（3）文档及质保
确认五年原厂质保服务，要求供应商提供原厂质保，明确质保范围、期限、响应时间等条款。

