[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc23235647]附件1

项目需求

一、项目概况
项目名称：金审学院录播服务器及存储升级项目
项目预算：29万元
项目地址：南京市栖霞区仙林大道100号
2、 采购设备清单
	序号
	产品名称
	数量

	一、原有服务器升级

	1
	CPU
	1

	2
	内存
	1

	3
	网卡
	1

	二、新建存储部分

	4
	交换机
	1

	5
	存储系统
	1



三、技术参数指标要求
	序号
	产品名称
	推荐品牌
	招标参数
	数量

	一、原有服务器升级

	1
	CPU
	浪潮
	英特尔至强银牌4314（16C,185W,2.4GHz） 处理器
	1

	2
	内存
	浪潮
	32G DDR4  3200MHZ   ，支持ECC
	1

	3
	网卡
	浪潮
	适用于浪潮M5/M6的万兆双口光口网卡（PCIe接口，配多模光模块及配套跳纤）
	1

	二、新建存储部分
	　

	4
	交换机
	H3C、华为、中兴、锐捷
	1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps。
2、接口：≥24个万兆SFP+口，≥2个QSFP+光口。
3、支持VxLAN二层交换，支持VxLAN路由交换，支持VxLAN网关。
4、支持Macsec链路保护协议，保障业务的安全可靠；
5、支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议。
6、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。
7、支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet、SSH远程配置。
8、配双电源，双风扇模块。
	1

	5
	存储系统
	浪潮、华三、精一科技
	一、存储平台：
1、不少于16个热插拔磁盘位，兼容2.5寸和3.5寸硬盘，支持SSD,SAS和SATA硬盘混插。
2、控制器主频不低于3.0GHz、8核、16线程；不低于32GB缓存，1+1 冗余电源。
3、不少于2个10/100/1000MB自适应以太网接口（RJ-45），4个万兆以太网接口，4个SFP+光模块，4根5米光缆，OM3标准，LC-LC接口，多模光纤线。
4、支持存储扩容，可选配磁盘扩展柜（JBOD），可扩展硬盘数量≥128块。支持不同容量硬盘RAID。
5、支持主机通道端口聚合功能。
6、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60。
7、支持多种存储访问协议CIFS、NFS、ISCSI 、HTTP、FTP、AFP。
8、具备磁盘故障预测功能，能自动诊断存储系统硬盘、网络、raid组的异常和报警。
9、配置不少于2块240G 企业级SSD系统盘，不少于16块3.5英寸 7.2K 14TB企业级硬盘，物理容量不低于224TB。
二、存储管理系统软件
存储管理系统软件：
1、适用于视频录播存储。存储共享文件系统支持多用户同时访问同一个文件。
2、支持标清、高清、2K、4K、8K等多格式原码（RAW等）或压缩视频（H.263、H.264、H.265、MP4、WMV等）25I/P、30I/P、50 I/P、60 I/P、120P等多帧率混合储存。
3、具有带宽限制功能，可对每个客户端进行带宽阈值限制。
4、具有数据复制功能，可创建数据复制任务，设置任务名称、源路径、目标路径等。
5、具备访问控制功能，可配置固定IP地址或者IP地址段访问存储，未在白名单内的IP无法访问存储。
6、具有用户操作行为日志功能。
7、具有用户管理功能，支持多用户。
8、具有存储数据的恢复及管理功能。文件误删除时，可恢复误删除的文件，确保数据使用安全。
9、具有数据分析功能，分析存储内文件类型分布、文件大小分析、用户容量分析等。
10、具有资源文件检索功能，支持文件名称、文件内容、指定用户、指定文件大小范围等进行精准设置，支持对指定时间范围、指定目录、指定文件类型等进行检索。
	1

	注：1、报价包含施工上架调试；包含所需的所有安装附件。
    2、质保5年。



四、商务要求
1、项目工期：中标人自接到甲方通知进场之日起，15日历天内按甲方指定地点完成安装及调试。
2、设备要求：所供设备必须为原装设备，不得拆改配。
3、质保要求: 免费质保5年（供应商投标时须提供不低于5年的质保承诺，其中存储系统须提供原厂质保函才能成为中标供应商）
4、售后要求：
（1）维护保养：中标供应商需对本项目实行售后跟踪服务，质保期内出现质量问题，应免费上门服务，不再收取材料费等一切费用（所有设备质保时间为自验收合格之日起计）；
（2）故障维修：质保期内，投标人在接到甲方的故障报修通知后，须40分钟内做出响应，赶至现场支援时间不超过2小时，24小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保甲方系统及设备正常运行，未按上述要求而产生的损失由供应商负责赔偿（需提供承诺书并加盖公章）。
5、付款要求：按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕，支付合同总价款的95%，余款5%于一年后无息支付。
1

