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报  价  函

	报价
	          （大写）元人民币，小写：          元

	项目负责人
	姓名：          电话：

	项目工期
	

	质保期(不少于5年)
	

	投标有效期（不少于90天）
	

	质量要求
	符合国家质量验收标准及采购人要求。

	备注
	



注: 
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
供应商名称（公章）：
供应商授权代表姓名（签字或签章）：
日期：  年  月  日









明细报价表
注：投标报价时按项目需求中建议品牌选用或自行选择同档次及以上品牌，实施采购前须经采购人确认后方能采购，如采购人认为中标方提供样品不能满足要求，有权在推荐品牌中选择同等档次的产品，中标人不能拒绝，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。                     （单位：元）
	序号
	产品名称
	招标参数
	数量
	投标品牌
	报价

	一、原有服务器升级

	1
	CPU
	英特尔至强银牌4314（16C,185W,2.4GHz） 处理器
	1
	
	

	2
	内存
	32G DDR4  3200MHZ   ，支持ECC
	1
	
	

	3
	网卡
	适用于浪潮M5/M6的万兆双口光口网卡（PCIe接口，配多模光模块及配套跳纤）
	1
	
	

	二、新建存储部分
	　

	4
	交换机
	1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps。
2、接口：≥24个万兆SFP+口，≥2个QSFP+光口。
3、支持VxLAN二层交换，支持VxLAN路由交换，支持VxLAN网关。
4、支持Macsec链路保护协议，保障业务的安全可靠；
5、支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议。
6、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。
7、支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet、SSH远程配置。
8、配双电源，双风扇模块。
	1
	
	

	5
	存储系统
	一、存储平台：
1、不少于16个热插拔磁盘位，兼容2.5寸和3.5寸硬盘，支持SSD,SAS和SATA硬盘混插。
2、控制器主频不低于3.0GHz、8核、16线程；不低于32GB缓存，1+1 冗余电源。
3、不少于2个10/100/1000MB自适应以太网接口（RJ-45），4个万兆以太网接口，4个SFP+光模块，4根5米光缆，OM3标准，LC-LC接口，多模光纤线。
4、支持存储扩容，可选配磁盘扩展柜（JBOD），可扩展硬盘数量≥128块。支持不同容量硬盘RAID。
5、支持主机通道端口聚合功能。
6、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60。
7、支持多种存储访问协议CIFS、NFS、ISCSI 、HTTP、FTP、AFP。
8、具备磁盘故障预测功能，能自动诊断存储系统硬盘、网络、raid组的异常和报警。
9、配置不少于2块240G 企业级SSD系统盘，不少于16块3.5英寸 7.2K 14TB企业级硬盘，物理容量不低于224TB。
二、存储管理系统软件
存储管理系统软件：
1、适用于视频录播存储。存储共享文件系统支持多用户同时访问同一个文件。
2、支持标清、高清、2K、4K、8K等多格式原码（RAW等）或压缩视频（H.263、H.264、H.265、MP4、WMV等）25I/P、30I/P、50 I/P、60 I/P、120P等多帧率混合储存。
3、具有带宽限制功能，可对每个客户端进行带宽阈值限制。
4、具有数据复制功能，可创建数据复制任务，设置任务名称、源路径、目标路径等。
5、具备访问控制功能，可配置固定IP地址或者IP地址段访问存储，未在白名单内的IP无法访问存储。
6、具有用户操作行为日志功能。
7、具有用户管理功能，支持多用户。
8、具有存储数据的恢复及管理功能。文件误删除时，可恢复误删除的文件，确保数据使用安全。
9、具有数据分析功能，分析存储内文件类型分布、文件大小分析、用户容量分析等。
10、具有资源文件检索功能，支持文件名称、文件内容、指定用户、指定文件大小范围等进行精准设置，支持对指定时间范围、指定目录、指定文件类型等进行检索。
	1
	
	

	合  计
	


供应商名称（公章）：
供应商授权代表姓名（签字或签章）：
日期：  年  月  日
