|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  关于卫生间门扇置换要求  门扇置换要求    7多层饰面板和抗倍特板分别报价  8更换下来的所有垃圾清运出校。  品牌要求   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项目 | 品牌 | 图例 | | 固定件（横梁） | 定制焊接 | 见说明 | | 铰链（不锈钢304） | 广东定制 | IMG_20180513_142814 | | 锁具（不锈钢304） | 广东定制 | IMG_20180513_142847 | | 多层饰面夹层板（厚度1.8cm）  或抗倍特（1.2cm）分别报价 | E1级以上 | UYK1C3({~)@GN1~Q26@U5O8.png |   说明：1、投标单位自行现场查看。  2、本项目为包死工程  3、多层饰面夹层板和抗倍特分别报价 |