|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2关于卫生间门扇置换要求门扇置换要求 7多层饰面板和抗倍特板分别报价8更换下来的所有垃圾清运出校。品牌要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 品牌 | 图例 |
| 固定件（横梁） | 定制焊接 | 见说明 |
| 铰链（不锈钢304） | 广东定制 | IMG_20180513_142814 |
| 锁具（不锈钢304） | 广东定制 | IMG_20180513_142847 |
| 多层饰面夹层板（厚度1.8cm）或抗倍特（1.2cm）分别报价 | E1级以上 | UYK1C3({~)@GN1~Q26@U5O8.png |

说明：1、投标单位自行现场查看。 2、本项目为包死工程 3、多层饰面夹层板和抗倍特分别报价 |