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项目需求

一、项目概况
项目名称：金审学院数据中心超融合资源扩容项目
项目预算：45万元
项目地址：南京市栖霞区仙林大道100号
2、 采购设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	超融合服务器
	2
	台

	2
	超融合HCI软件
	4
	套

	3
	千兆交换机
	2
	台

	4
	系统集成服务
	1
	套



三、技术参数指标要求
	序号
	设备名称
	配置说明
	建议品牌

	1
	超融合服务器
	1.CPU:不低于英特尔® 至强® 金牌 5318Y 2.1G 24C *2 ；
2.内存：不低于32G DDR4 3200 *16 ；
3.系统盘：不低于480G SSD*2；缓存盘：不低于1.92T SSD*2 ；数据盘：不低于8T SATA*6 ；阵列卡：不低于PM8222*1  
4.接口：不低于六口千兆和双口万兆 （配置6个万兆多模模块）；
5.电源： 800W*2 ；
6.内存插槽32个，盘位数12；
7.质保5年.
	深信服 联想 超聚变 h3c 浪潮

	2
	超融合HCI软件
	每套含：1套虚拟存储软件；1套云计算管理软件；1套计算服务器虚拟化软件;1套网络虚拟化软件;
1.提供5年免费软件升级及技术支持服务;
2.各组件均为同一品牌且均为深信服HCI产品。
	深信服

	3
	千兆交换机
	1.48个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆 SFP光口;
2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥166Mpps/219Mpps，支持全端口线速转发；
3.5年质保
	深信服 华为 h3c 锐捷

	4
	系统集成服务
	1.原有集群拆分2C并与新购4C超融合组成集群；
2.原有2C超融合软件服务期限与新购4C同步；
3.新、旧集群统一纳管及数据备份及迁移，数据及业务安全认证等；
4.系统搭建及迁移所需光纤跳线、光模块等各种配件。
	



四、商务要求
1、项目工期：中标人自接到甲方通知进场之日起，30日历天内按甲方指定地点完成安装及调试。
2、设备要求：所供设备必须为原装设备，不得拆改配。
3、质保要求: 原厂免费质保5年（拟定供应商须在中标后向采购人提供生产厂商的原厂质保函才能成为中标供应商）
4、售后要求：
（1）维护保养：中标供应商需对本项目实行售后跟踪服务，质保期内出现质量问题，应免费上门服务，不再收取材料费等一切费用（所有设备质保时间为自验收合格之日起计）；
（2）故障维修：质保期内，投标人在接到甲方的故障报修通知后，须40分钟内做出响应，赶至现场支援时间不超过2小时，24小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保甲方系统及设备正常运行，未按上述要求而产生的损失由供应商负责赔偿（需提供承诺书并加盖公章）。
5、付款要求：按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕，支付合同总价款的95%，余款5%于一年后无息支付。
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