金审学院8号公寓供电项目说明

1. 工程概况：

本工程为南京审计大学金审学院8号公寓供电，该工程位于仙林大学城金审学院内。

1. 工程量清单编制依据：

根据8号公寓供电方案及示意图进行编制。

三、本次工程改造范围及编制说明：

1、电缆敷设共计9个电缆井，其中8个为原有，1个为新建。原有电缆井中1个电缆井被掩埋，需重新开挖。

2、电缆管道预埋8根DN100镀锌钢管，其中原有电缆井之间管道已施工完毕，本次只计算新增管道，计8根\*20米=160米（暂定）。

3、电缆敷设长度按4根\*351米=1404米计算。

4、电缆头按照4根\*2个=8个，配电房接变压器2台\*4个=8个，计16个计算。

2019.7.26