附件一、维修改造清单

金审学院水泵房及楼顶稳压系统维修改造项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修名称 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6号楼楼顶稳压系统管路改造 | DN100止回阀 | 个 | 2 |  |
| 2 | DN100明杆闸阀 | 个 | 2 |  |
| 3 | DN100沟槽弯头 | 个 | 4 |  |
| 4 | DN100沟槽正三通 | 个 | 4 |  |
| 5 | DN100沟槽法兰 | 片 | 8 |  |
| 6 | DN100\*40沟槽大小头（40丝口） | 个 | 4 |  |
| 7 | DN100沟槽钢卡 | 个 | 30 |  |
| 8 | DN25焊接法兰 | 片 | 4 |  |
| 9 | DN100镀锌钢管 | 米 | 3 |  |
| 10 | DN40 镀锌钢管 | 米 | 1 |  |
| 11 | M14\*50MM镀锌螺丝 | 套 | 20 |  |
| 12 | M16\*60MM镀锌螺丝 | 套 | 32 |  |
| 13 | DN100橡胶垫圈 | 片 | 6 |  |
| 14 | DN25橡胶垫圈 | 片 | 6 |  |
| 15 | 4号楼楼顶稳压系统管路改造 | DN50遥控浮球水箱进水阀 | 个 | 2 |  |
| 16 | DN50对夹式蝶阀 | 个 | 2 |  |
| 17 | DN50立式止回阀 | 个 | 2 |  |
| 18 | DN15水箱内浮球 | 个 | 2 |  |
| 19 | DN65实验消火栓栓头 | 个 | 1 |  |
| 20 | DN50橡胶垫圈 | 片 | 6 |  |
| 21 | 楼顶试验消火栓16公斤级压力表 | 个 | 1 |  |
| 22 | M14\*60MM镀锌螺丝 | 套 | 16 |  |
| 23 | M14\*90MM镀锌螺丝 | 套 | 8 |  |
| 24 | B中教学楼楼顶稳压系统管路改造 | DN50明杆法兰闸阀 | 个 | 2 |  |
| 25 | DN50立式法兰止回阀 | 个 | 2 |  |
| 26 | DN50丝口软密封闸阀 | 个 | 2 |  |
| 27 | DN50丝口活接 | 个 | 2 |  |
| 28 | DN50遥控浮球水箱进水阀 | 个 | 2 |  |
| 29 | DN50橡胶垫圈 | 片 | 6 |  |
| 30 | DN15水箱内浮球 | 个 | 2 |  |
| 31 | M14\*60MM镀锌螺丝 | 套 | 20 |  |
| 32 | M16\*60MM镀锌螺丝 | 套 | 12 |  |
| 33 | 消火栓栓头（带20内丝） | 个 | 1 | 配合楼顶安装水压监测系统，原楼顶消火栓栓头无水压监测系统接口，现更换消火栓栓头带20内丝 |
| 34 | DN50焊接法兰 | 片 | 8 |  |
| 35 | 消防主泵房管路及阀门改造清单 | DN100明杆闸阀 | 个 | 10 |  |
| 36 | DN100立式止回阀 | 个 | 2 |  |
| 37 | DN150立式止回阀 | 个 | 1 |  |
| 38 | DN150明杆闸阀 | 个 | 1 |  |
| 39 | DN100卧式止回阀 | 个 | 2 |  |
| 40 | DN100法兰橡胶软接头 | 个 | 2 |  |
| 41 | 泵房消火栓栓头 | 个 | 2 |  |
| 42 | DN150焊接法兰 | 片 | 1 |  |
| 43 | DN100焊接法兰 | 片 | 10 |  |
| 44 | DN100镀锌钢管 | 米 | 3 |  |
| 45 | DN50镀锌钢管 | 米 | 3 |  |
| 46 | DN100橡胶垫圈 | 片 | 28 |  |
| 47 | DN150橡胶垫圈 | 片 | 2 |  |
| 48 | M18\*60MM镀锌螺丝 | 套 | 16 |  |
| 49 | M16\*60MM镀锌螺丝 | 套 | 224 |  |
| 50 | 3.2焊条 | 包 | 2 |  |
| 51 | 大红漆大桶 | 桶 | 1 |  |
| 52 | 松香水大桶 | 桶 | 1 |  |
| 53 | 小滚筒 | 把 | 4 |  |
| 54 | 磨光机片 | 片 | 50 |  |
| 55 | 生料带 | 箱 | 1 |  |
| 56 | 瓦斯气 | 瓶 | 4 |  |
| 57 | 更换消火栓栓头（C南宿舍楼2#，3#） | 消火栓栓头（带20内丝） | 个 | 3 | 配合楼顶安装水压监测系统，原楼顶消火栓栓头无水压监测系统接口，现更换消火栓栓头带20内丝 |

注：1、拆除下的旧设备放置招标人指定地点。

 2、报价含材料、人工、运输、保险、安装、调试、税费等一切相关费用的综合报价。