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报  价  函

	报价
	          （大写）元人民币，小写：          元

	项目负责人
	姓名：          电话：

	项目工期
	

	质保期(不少于5年)
	

	投标有效期（不少于90天）
	

	质量要求
	符合国家质量验收标准及采购人要求。

	备注
	



注: 
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
供应商名称（公章）：
供应商授权代表姓名（签字或签章）：
日期：  年  月  日









明细报价表
注：投标报价时按下列建议品牌选用或自行选择同档次及以上品牌，实施采购前须经采购人确认后方能采购，如采购人认为中标方提供样品不能满足要求，有权在推荐品牌中选择同等档次的产品，中标人不能拒绝，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。                            （单位：元）
	序号
	设备名称
	配置说明
	数量
	单位
	投标品牌
	单价
	总价

	1
	超融合服务器
	1.CPU:不低于英特尔® 至强® 金牌 5318Y 2.1G 24C *2 ；
2.内存：不低于32G DDR4 3200 *16 ；
3.系统盘：不低于480G SSD*2；缓存盘：不低于1.92T SSD*2 ；数据盘：不低于8T SATA*6 ；阵列卡：不低于PM8222*1  
4.接口：不低于六口千兆和双口万兆 （配置6个万兆多模模块）；
5.电源： 800W*2 ；
6.内存插槽32个，盘位数12；
7.质保5年.
	2
	台
	
	　
	　

	2
	超融合HCI软件
	每套含：1套虚拟存储软件；1套云计算管理软件；1套计算服务器虚拟化软件;1套网络虚拟化软件;
1.提供5年免费软件升级及技术支持服务;
2.各组件均为同一品牌且均为深信服HCI产品。
	4
	套
	
	　
	　

	3
	千兆交换机
	1.48个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆 SFP光口;
2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥166Mpps/219Mpps，支持全端口线速转发；
3.5年质保
	2
	台
	
	　
	　

	4
	系统集成服务
	1.原有集群拆分2C并与新购4C超融合组成集群；
2.原有2C超融合软件服务期限与新购4C同步；
3.新、旧集群统一纳管及数据备份及迁移，数据及业务安全认证等；
4.系统搭建及迁移所需光纤跳线、光模块等各种配件。
	1
	套
	
	　
	　

	合  计
	


供应商名称（公章）：
供应商授权代表姓名（签字或签章）：
日期：  年  月  日
