**南京审计大学金审学院**

**B教学楼机房桌椅采购招标公告**

一、 项目名称：B教学楼机房桌椅采购

二、 要求：

1、产品尺寸、技术参数、数量等要求详见本公告附表；

三、投标须知

1、投标人需具有独立法人资质。

2、购买标书费用为200元/份，且无论中标与否，不予退还。

3、标书要求

（1）法定代表人授权书及身份证明、联系方式。

（2）投标单位需按机房电脑桌椅清单及报价表（见附表）报价，本报价含货物、运输、安装、管理、风险、利税等一切费用。

（3）厂家（或供货商）5年售后服务承诺

（4）提供两年业绩

（5）营业执照复印件

4、其他投标说明

（1）投标过程产生的费用全部由投标单位承担，投标文件一式叁份，一正二副，由投标人密封并加盖公章。

（2）中标单位交纳中标保证金2万元，中标后30天内完成供货及安装，延期违约金按总合同价1%/天计算，并从货款中直接扣除。

（3）中标方产品须符合环保要求，安装完毕后提供环评检测报告；

（4）验收合格后20天内支付货款的95%，一年后付5%余款。

（5）招标方不对评标过程与评标结果作任何解释。

5、标书接收截止日期：2019年8月9日 16:00前。

 标书接收地点：图书馆T南406室，联系人：张老师，孙老师  电话：85780003 85780069

2019年7月29日

附表：

机房电脑桌椅清单及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 图片 | 规格 | 技术参数 | 单  位 | 数  量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 三人电脑桌 |  | 2250\*570\*760 | 1.台面：采用吉林“露水河”同档次及以上品牌E1级三聚氰胺板，厚度25mm,耐酸、耐碱、耐磨、防火;同色封边，厚度2mm;台面前沿加档条。颜色：枫木色。 2.钢架：主材采用50\*50\*1.5的方管，辅材采用25\*50的矩形管，后背及主机底板采用0.8mm厚的钢板外加拉筋。喷塑：铁灰砂纹。 | 张 | 42 |  |  |
| 2 | 教师电脑桌 |  | 1500\*570\*760 | 1.台面：采用吉林“露水河”同档次及以上品牌E1级三聚氰胺板，厚度25mm,耐酸、耐碱、耐磨、防火;同色封边，厚度2mm;台面前沿加档条。颜色：枫木色。 2.钢架：主材采用50\*50\*1.5的方管，辅材采用25\*50的矩形管，后背及主机底板采用0.8mm厚的钢板外加拉筋。喷塑：深灰砂纹。 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 电脑椅 |  | 常规 | 椅座、椅背：上海颐达麻绒阻燃面料，内衬一次性成型海绵。颜色待选 。 椅架：上海宝钢12mm实芯圆管，经弯曲后焊接、打磨、酸洗、磷化后喷塑。 | 把 | 127 |  |  |
| 4 | 合计 | （大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：质量与外观除给定的参数外，其他参照B北203室桌椅。